Черепица гибкая Tegola Top Shingle Смальто коричневая

Гибкая черепица Tegola Top Shingle — уникальная черепица, одинаково подходящая как для северных, так и для южных широт. Она разработана специально для России с учетом разнообразия климатических зон и значительного перепада температур в течение года.

Линия Top Shingle объединила популярные модели классических форм и «спокойные» оттенки с небольшими переливами. Создайте поразительный эстетический эффект используя несколько цветовых решений на одной кровле. Непревзойденное качество Tegola в современном исполнении.



Гибкая черепица Tegola Top Shingle расширяет возможности в области строительства крыши и делает реальным воплощение в жизнь любых творческих замыслов, даже в условиях специфического климата. Высокое качество черепицы, подтвержденное российскими сертификатами, обеспечивает долговечность и комфорт ее эксплуатации.

Уникальные преимущества черепицы Tegola Top Shingle — широкий выбор цветов и форм, высокая технологичность, производство на основе «ноу-хау» технологий, учет климатических особенностей России — позволяют подобрать оптимальный вариант черепицы для любого строительного проекта. Верхний цветной слой черепицы - базальтовый гранулят - окрашивается по эксклюзивной технологии керамизации. Во время обжига при высокой температуре неорганические красители образуют защитную "оболочку". Такая технология гарантирует отличную стойкость и насыщенность цвета в течение всего срока службы крыши.

Особенности гибкой черепицы Tegola Top Shingle:

|  |  |
| --- | --- |
| https://st0.isolux.ru/media/wysiwyg/1_1_.jpg | Многообразие моделей, форм и цветов для реализации любого проекта.Возможность применения на любой крыше, вне зависимости от конфигурации и уклона, и архитектурного замысла строения. |
| https://st0.isolux.ru/media/wysiwyg/2_1_.jpg | Материал предназначен для любых климатических условий:* морозостойкость (пройдены испытания при -70°С);
* теплостойкость (пройдены испытания при +140°С);
* устойчивость к ветровым нагрузкам;
* устойчивость к граду, ливням и другим осадкам;
* устойчивость к любым загрязнениям окружающей среды;
* устойчивость к резким температурным перепадам;
* поглощает звук при дожде и сильном ветре, создает акустический комфорт в доме.
 |
| https://st0.isolux.ru/media/wysiwyg/3_27.jpg | Насыщенность и неизменность цвета на долгие года.Верхний цветной слой черепицы - базальтовый гранулят - окрашивается по эксклюзивной технологии керамизации. Во время обжига при высокой температуре (более 650°С) неорганические красители образуют вокруг гранулята защитную "оболочку". Такая технология гарантирует отличную стойкость и насыщенность цвета в течение всего срока службы крыши.  |
|  |  |
|  |
| https://st0.isolux.ru/media/wysiwyg/srez1.jpg | Применение эксклюзивных технологий – гарантирует высокую долговечность. |
| https://st0.isolux.ru/media/wysiwyg/6_14.jpg | Удобство эксплуатации, монтажа и транспортировки.* небольшой вес черепицы (нагрузка на основание кровли около 10кг/м.кв) не создает дополнительных нагрузок на опорные конструкции, что позволяет снизить затраты на усиление конструкций крыши;
* материал практически безотходен, основные элементы крыши (ребра, коньки, ендовы, начальный ряд) оформляются с помощью рядового гонта черепицы;
* простота и легкость монтажа в течение всего года;
* готовая кровля не требует особого ухода: по крыше можно ходить, состояние кровли легко проверяется.
 |